Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 „Dostawa oraz montaż trybuny 3-rzędowej wraz z przygotowaniem i utwardzeniem podłoża na boisko trawiaste przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Białymstoku ul. Sokólska 1”.

Wymagania techniczne:
· konstrukcja trybuny wykonana ze stali, ocynkowanej ogniowo, 
· podesty z krat stalowych typu WEMA, ocynkowanych, 
· barierki ochronne zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonane z kształtowników zamkniętych z wypełnieniem z pionowych elementów, 
· siedziska stadionowe wzmacniane, 
·  środkowy moduł schodowy 
· kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym, 
· konstrukcja trybuny powinna posiadać regulację umożliwiającą niwelację nierówności terenu w zakresie do 40 mm, 
Parametry geometryczne:
· liczba rzędów: 3, 
·  liczba miejsc: 52 do 56 
· długość trybuny: min. 10 m, max. 25 m, 
· szerokość trybuny: 2,5 m ± 1,0 m, 
· maksymalna wysokość trybuny: 1,6 m ± 0,2 m, 
2. Wymagania dotyczące siedzisk stadionowych:
· siedziska wykonane z polipropylenu, 
· powierzchnia siedziska i oparcia gładka, o ergonomicznym wyprofilowaniu oraz z zaokrąglonymi krawędziami, 
· konstrukcja wzmocniona, odporna na działanie wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV, 
· siedziska wyposażone w otwór odprowadzający wodę w centralnej części, 
· siedziska montowane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia, 
· wysokość siedziska wraz z oparciem nie mniejsza niż 25 cm, 
· kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym, 
· siedziska fabrycznie nowe, przeznaczone do obiektów sportowych użytku publicznego.
 Zakres robót dodatkowych:
· przygotowanie podłoża, 
· utwardzenie terenu pod trybunę z zastosowaniem prefabrykowanych płyt betonowych (lub równoważnych elementów betonowych), zapewniających stabilne posadowienie konstrukcji.
· transport, montaż oraz ewentualne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.


